
DL苹果酸生产工艺
     顺酐、顺/反丁烯二酸
              1.验收  工艺用水  

 
            2. 贮存    3验收
            输送      
                                            输送         固体富马酸   

              过滤←4.配料      

                                                                   

5.进料中转釜        6.合成      7.冷却                         8.离心 
  工艺用水
                  离子交换树脂                                 活性炭
                    14.验收                                   10.验收     

            稀酸    15. 贮存                    稀酸或稀碱     11.贮存
               

16.离子交换    13. 贮存               12.活性炭吸附（CCP1）     9.  贮存    
                                   A返工线                       洗水 
                                                                    C返工

 17. 贮存       18.过滤       19.浓缩      20.结晶            21.离心
                          金探异物料         化料釜  
B返工
                                                                 粗颗粒  破碎  28.输送机 
                            

成品       32.包装      31.金属探测（CCP2）    30.干品储存      29过筛    27.干燥 
                            

             24．打码     23. 贮存     22.验收    包装袋 
蒸汽      26.加热
 33.贮存                         


34运输      销售                                                     空气       25.过滤


